Приложение №10

**Инструкция по оснащению ППЭ металлодетекторами**

**Оснащение стационарными металлоискателями**

* Для организаторов вне аудитории и сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка (сотрудников полиции), обеспечивающих вход участников ЕГЭ в ППЭ, должно быть оборудовано рабочее место с наличием стационарного металлодетектора;
* В каждом муниципальном районе необходимо назначить лицо ответственное за транспортировку, установку и хранение металлодетектора;
* В случае организации крупного ППЭ - оборудовать несколько входов в с наличием необходимого количества стационарных металлодетекторов.

**Транспортировка**

Транспортировку необходимо осуществлять на грузовом автотранспорте, с размерами грузового отсека не менее 2330х840х830 для одного металлодетектора в соответствии с правилами перевозки грузов на данный вид транспорта.

**В собранном виде металлодетектор, в соответствии со своими конструктивными особенностями, переносится и устанавливается силами не менее 3 человек.**

**Установка**

* ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» И «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ «Правил устройства электроустановок».
* КОРПУС МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО СОЕДИНЕН ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДНИКОМ С ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ
* Место установки металлодетектора должно быть оборудовано розеткой электропитания напряжением 220В, 50 Гц
* Место установки металлодетектора должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую ее устойчивое положение.
* В помещении на месте установки металлодетектора должен соблюдаться температурный режим.
* Вблизи металлодетектора (менее 1,5 м) не должны находиться крупные металические предметы.
* Рядом с металлодетектором должен располагаться стол для предметов.