**Всероссийская олимпиада по технологии**

**Школьный этап**

**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий**

**5 класс**

**Изготовление сердечка из фетра**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание** | **Материалы** |
| http://cs412116.vk.me/v412116371/8f24/k-6_BOFGFic.jpg   1. Выполнить эскиз декорирования сердечка. 2. Декорировать одну сторону сердечка согласно эскизу. 3. Сшить сердечко. | 1. Фетр. 2. Лента для петли. 3. Синтепон для набивки. 4. Отделочные материалы для декорирования: кусочки контрастного цвета, ленты, тесьма, кружево, бусины, бисер и др. |

**Эскиз сердечка**



**Последовательность выполнения задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Выкроить две детали сердечка (без припусков на швы). |  |
| 2 | Декорировать сердечко, используя предложенные отделочные материалы. |  |
| 3 | Детали сердечка сложить изнаночными сторонами внутрь и соединить петельным швом. Расстояние от срезов детали до линии шва 3-5 мм.  Вверху в середине сердечка при выполнении шва вложить сложенную пополам ленту для петли.  На расстоянии 4 см от начала строчки иглу с ниткой отложить в сторону, наполнить сердечко синтепоном и продолжить строчку. |  |

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки** | **Количество баллов** |
| 1 | Качество раскроя | 3 |
| 2 | Соблюдение длины стежка (± 1 мм) | 3 |
| 3 | Соблюдение расстояния между стежками (± 1 мм) | 3 |
| 4 | Качество набивки | 3 |
| 5 | Качество декорирования | 5 |
| 6 | Аккуратность работы | 3 |
|  | **Итого** | **20** |

