**Практическое задание по моделированию. 9 класс. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Моделирование блузки**

**Задание:**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием модели нанесите новые фасонные линии на базовый чертеж основы блузки, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы блузки. Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т. п.

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы блузки.

4. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки, используя базовой чертеж.

5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе «Результат моделирования»

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Женская блузка прилегающего силуэта. Низ блузки закруглен.  Полочки с нагрудными и талиевыми вытачками, с притачной планкой для застежки  Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Плечевые вытачки переведены в срез горловины.  Горловина блузки расширена и углублена как спереди, так и сзади.  Рукава втачные, до линии локтя. Низ рукава сосборен и оформлен притачными манжетами с петлей и пуговицей.  Застежка на 7 петель и пуговиц на притачной планке полочек. Петли на планке обметаны вертикально.  Горловина переда и спинки обработана обтачкой. |

**Контроль практического задания «Моделирование блузки»**

*Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы блузки*



**Базовый чертеж основы блузки для моделирования**

Лист для вырезания деталей выкроек (лист цветной бумаги)



**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

|  |  |
| --- | --- |
| Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно, в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.  Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.  Только после этого приклеивайте готовые выкройки | C:\Users\комп\Desktop\image from Практика 9 класс-7.bmp |

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию блузки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Максималь-ный балл** | **Балл участника** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузки** | **6** |  |
| 1 | Нанесение линии закругления нижнего среза | 0,5 |  |
| 2 | Нанесение линии края борта | 1 |  |
| 3 | Нанесение линии планки | 1 |  |
| 4 | Нанесение меток петель | 0,5 |  |
| 5 | Работа с плечевой и нагрудной вытачками (значки, надписи) | 1 |  |
| 6 | Нанесение линии по расширению и углублению горловины | 0,5 |  |
| 7 | Нанесение линии низа рукава | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение линий для образования сборок рукава | 1 |  |
|  | **Построение дополнительных деталей нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **1,5** |  |
| 9 | Построение манжеты | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение линии обтачки горловины переда | 0,5 |  |
| 11 | Нанесение линии обтачки горловины спинки | 0,5 |  |
|  | **Изготовление выкроек блузки**  **Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити** | **12,5** |  |
| 12 | Наличие полного комплекта лекал | 3,5 |  |
| 13 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - полочка (1 балл)  - спинка (1 балл)  - рукав (1 балл)  - планка (0,5 балла)  - манжета (0,5 балла)  - обтачка горловины переда (0,5 балла)  - обтачка горловины спинки (0,5 балла) | 5 |  |
| 14 | Указание названия деталей | 1 |  |
| 15 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 16 | Наличие контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (1 балл);  - метки петель (0,5 балла). | 1,5 |  |
| 17 | Указание величины припусков у каждого среза | 0,5 |  |
| 18 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |