**Всероссийская олимпиада по технологии**

**Муниципальный этап**

**профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий**

**7-8 класс**

**Изготовление закладки для книг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание** | **Материалы** |
| Изготовить закладку для книг | Фетр 200\*100мм  Фетр контрастных цветов 100\*100 мм - 2 шт  Мулине контрастных цветов 2 цвета  Бисер 10 шт  Тесьма вьюнчик 300мм  Нитки швейные - 1 шт.  Иголка  Ножницы  Линейка |
| IMG_256IMG_256 Для любого любителя чтения закладка – вещь неотъемлемая и важная. Поэтому хочется, чтобы она была не простой, а красивой и оригинальной.  Закладки для книг в виде уголков – очень удобны. Они позволяют быстро открыть книгу на нужной странице и отметить в книжке сразу два важных места, например, выделить начало и окончание главы или рассказа. А необычно оформленная [закладка из фетра](https://lady-master.ru/rukodelie-dlya-doma/raznoe/zakladka-kotik-iz-fetra-i-atlasnoy-lentyi.html" \t "https://lady-master.ru/rukodelie-dlya-doma/raznoe/_blank) может стать еще и небольшим милым подарочком, например, на день рождения. Закладку-уголок можно сшить из фетра и украсить аппликацией и вышивкой. | |


**Последовательность выполнения задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Продумайте оформление закладки.  При необходимости выполните эскиз изделия с декором.  Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут измениться. **Не задерживайтесь на этом этапе!** | *Место для Вашего предварительного эскиза* |
| 2 | Раскроить два квадрата, соблюдая заданные параметры. |  |
| 3 | Один из выкроенных квадратов разрезать по диагонали |  |
| 5 | Определить на одном из треугольников место расположения декора по Вашему усмотрению и выполнить его.  Детали декора из фетра пришить с помощью швейной машинки.  Мелкие можно пришить вручную.  Элементы декора можно выполнить самостоятельно или воспользоваться предложенными схемами. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Сложить элементы кроя изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, сколоть булавками.  Проложить строчку стачивания (ширина шва 7 мм). |  |
| 7 | Выполнить обработку боковых срезов средней зигзагообразной строчкой. |  |

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки** | **Макс.**  **балл** | **Балл участника** |
|  | **Технические условия на изготовление изделия** | **8,5** |  |
|  | Детали выкроены в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; размеры готовой закладки 100\*100мм | 1 |  |
|  | Величина шва стачивания боковых срезов (7 мм±1 мм) | 1 |  |
|  | Качества шва стачивания | 1 |  |
|  | Качество шва обработки декоративных элементов | 1,5 |  |
|  | Качество выполнения зигзагообразной строчки | 1 |  |
|  | Качество пришивания тесьмы | 1 |  |
|  | Качество пришивания бисера | 1 |  |
|  | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 1 |  |
|  | **Характер оформления изделия** | **3** |  |
|  | Оформление лицевой стороны закладки: грамотное и уместное композиционное решение; согласованность с размерами всей работы | 1,5 |  |
|  | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» | 1,5 |  |
|  | **Организация работы по выполнению изделия** | **3,5** |  |
| 11 | Организация рабочего места | 1,5 |  |
|  | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | **Итого** | **15** |  |

Шаблоны для декора