**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию юбки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Количество баллов** | **По факту** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки** | **5,5** |  |
| 1 | Нанесение линии вставки на переднем полотнище | 1 |  |
| 2 | Нанесение линии вставки на заднем полотнище | 1 |  |
| 3 | Нанесение линий для расклешения вставки на переднем полотнище | 1 |  |
| 4 | Нанесение линий для расклешения вставки на заднем полотнище | 1 |  |
| 5 | Нанесение метки застежки-молнии | 0,5 |  |
| 6 | Уточнение линии низа вставки | 1 |  |
|  | **Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **1** |  |
| 7 | Нанесение линии обтачки на переднем полотнище | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение линии обтачки на заднем полотнище | 0,5 |  |
|  | **Подготовка выкройки к раскрою** | **13,5** |  |
| 9 | Наличие полного комплекта лекал | 4 |  |
| 10 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - переднего полотнища (1 балл)  - заднего полотнища (1 балл)  - боковой вставки (3 балла)  - обтачек верхнего среза (1 балл) | 6 |  |
| 11 | Указание названия деталей | 0,5 |  |
| 12 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 13 | Наличие контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла);  - наличие надсечек (0,5 балла). | 1 |  |
| 14 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| 15 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |