**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

**10-11 класс**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием модели нанесите новые фасонные линии на базовый чертеж основы платья, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья. Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т. п.

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы платья.

4. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки, используя базовой чертеж.


5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе «Результат моделирования»

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Женское платье из легкой плательной ткани. Длина платья на 15 см ниже колен. Платье расширено по боковым срезам.  На переде нагрудная вытачка переведена в три маленькие складки, которые заложены в направлении к линии середины.  Спинка платья со средним швом, который у горловины заканчивается разрезом.  Горловина платья круглая, слегка расширена. Горловина окантована косой бейкой, из которой сформирована петля у левого края разреза на спинке. У правого края разреза на бейке пришита пуговица.  Рукава длиной ¾, втачные, одношовные. По низу рукава - волан.  По низу платья также идет волан.  По линии талии имеется кулиска, в которую вставлена завязка, выполненная из косой бейки. По талии у линии середины переда обметаны две вертикальные петли, в которые вставляется завязка. |


**Контроль практического задания «Моделирование платья»**

*Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья*



**Базовый чертеж основы платья для моделирования**

Лист для вырезания деталей выкроек (лист цветной бумаги)



**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

|  |  |
| --- | --- |
| Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно, в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.  Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки | C:\Users\комп\Desktop\image from Практика 9 класс-7.bmp |

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию платья**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Максималь-ный балл** | **Балл участника** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья** | **6** |  |
| 1 | Расширение горловины | 0,5 |  |
| 2 | Удлинение платья | 0,5 |  |
| 3 | Расширение боковых срезов | 0,5 |  |
| 4 | Уточнение линии низа | 0,5 |  |
| 5 | Нанесение линии волана платья | 0,5 |  |
| 6 | Уточнение конфигурации боковых срезов в области талии | 0,5 |  |
| 7 | Работа с талиевыми вытачками на переде и спинке | 0,5 |  |
| 8 | Работа с нагрудной вытачкой (надписи, обозначения) | 1 |  |
| 9 | Уточнение длины рукава | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение линии волана рукава | 0,5 |  |
| 11 | Нанесение метки конца разреза на спинке | 0,5 |  |
|  | **Нанесение линий для построения:**  **- вспомогательных деталей,**  **-деталей, требующих изменения формы**  **Построение дополнительных деталей** | **3** |  |
| 12 | Нанесение линии кулиски | 0,5 |  |
| 13 | Нанесение линий для расширения воланов платья и рукава | 1 |  |
| 14 | Построение детали кулиски | 0,5 |  |
| 15 | Построение детали бейки горловины | 0,5 |  |
| 16 | Построение детали завязки | 0,5 |  |
|  | **Изготовление выкроек платья**  **Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити** | **11** |  |
| 17 | Наличие полного комплекта лекал | 2 |  |
| 18 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - перед (1 балл)  - спинка (0,5 балл)  - волан переда и волан спинки (1 балл)  - рукав (0,5 балла)  - волан рукава (0,5 балла)  - кулиска (0,5 балла)  - бейка горловины (0,5 балла)  - завязка (0,5 балла) | 5 |  |
| 19 | Указание названия деталей | 0,5 |  |
| 20 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 21 | Наличие контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла);  - метки направления закладывания складок, метка разреза, метка петли (1 балл). | 1,5 |  |
| 22 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| 23 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |