{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":139,"n_cols":6,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,4],[4,0,4,1],[6,0,6,5],[7,0,8,1],[7,2,8,2],[7,3,7,5],[9,0,9,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[25,0,25,5],[43,1,43,5],[44,0,44,5],[58,0,58,5],[69,0,69,5],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[82,0,82,1]]}
["Приложение 1"]
["Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных"]
["организаций"]
[]
["ГАПОУ \"Нурлатский аграрный техникум\" (Общежитие)"]
[]
["Оценка архитектурной доступности зданий ПОО"]
["Обязательные элементы условий доступности здания ПОО",null,"Описание обязательных элементов (требования)","Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: "]
[{"$nulls":3},"зрения («1»-обеспечено наличие, «0» -отсутствует)","слуха («1»-обеспечено наличие, «0» -отсутствует)","опорнодвигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» -отсутствует)"]
["I. Вход (входы) в здание"]
["1.","выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов",null,0,0,0]
["2.","поручни (при наличии наружной лестницы) *",null,0,0,0]
["3.","пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *","Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м",0,0,0]
[]
["4.","автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)",null,0,null,0]
["5.","достаточная ширина дверных проемов",{"$nulls":3},0]
["6.","отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)",{"$nulls":3},0]
["7.","достаточный размер входной площади*","Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м",0,0,0]
["8.","при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне",null,0]
["9.","план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне",null,0]
["10.","тактильно-контрастные указатели",null,0]
["11.","контрастная маркировка стеклянных дверей *",null,0,null,0]
["12.","контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *",null,0,null,0]
["13.","система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)",null,0,0]
["14.","система вызова помощи",null,0,0,0]
["II. Пути перемещения внутри здания"]
[]
["15.","достаточная ширина дверных проемов",{"$nulls":3},0]
["16.","отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)",{"$nulls":3},0]
["17.","достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров",null,1,1,0]
["18.","адаптированные лифты *",null,0,null,0]
["19.","достаточная ширина дверных проемов лифта *","0,9 м и более",null,null,0]
["20.","поручни на лестницах",null,1,1,0]
["21.","горизонтальные поручни на путях движения",null,0,null,0]
["22.","мобильный гусеничный подъемник",{"$nulls":3},0]
["23.","дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *",null,0,0,0]
["24.","тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения",null,0]
["25.","сменные кресла-коляски",{"$nulls":3},0]
["26.","контрастная маркировка стеклянных дверей *",null,0,null,0]
["27.","контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *",null,0,null,0]
["28.","таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне",null,0]
["29.","система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)",null,0,0]
["30.","информационный терминал",null,0,0,0]
[null,"III. Санитарно-гигиенические помещения"]
["Туалетная комната"]
["31.","доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных","размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2,",0,0,0]
[]
[null,null,"ширина двери - 0,9",0,0,0]
["32.","универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом","Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9",0,null,0]
["33.","отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)",{"$nulls":3},0]
["34.","унитаз для инвалидов","высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м",0,0,0]
["35.","рядом с унитазом пространство для размещения кресла- коляски",{"$nulls":3},0]
["36.","стационарные и откидные опорные поручни у унитаза",null,0,0,0]
["37.","раковина с поручнями",null,0,0,0]
["38.","крючки для одежды, костылей и других принадлежностей",null,0,0,0]
["39.","водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа",null,0,0,0]
["40.","выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола",null,0,0,0]
["41.","система вызова помощника",null,0,0,0]
["Душевая *"]
["42.","достаточная ширина дверных проемов",{"$nulls":3},0]
["43.","отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)",{"$nulls":3},0]
["44.","душевая кабина с поддоном без порога",null,0,null,0]
[]
["45.","нескользкий пол",null,1,1,1]
["46.","открывание двери наружу",null,1,1,1]
["47.","переносное или закрепленное на стене складное сиденье",null,0,null,0]
["48.","ручной душ",null,1,null,1]
["49.","настенные поручни",null,0,null,0]
["50.","система вызова помощника",null,0,0,0]
["IV. Учебные помещения"]
["51.","отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)",{"$nulls":3},0]
["52.","достаточная ширина дверных проемов",{"$nulls":3},0]
["53.","выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья",null,0,0,0]
["54.","аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья",null,0,0,0]
["55.","д оступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья",null,0,0,0]
["56.","аудитории, оборудованные для дистанционного обучения",null,0,0,0]
["57.","дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации",null,0]
["58.","дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля",null,0]
["59.","дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации",null,null,0]
["60.","наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры",null,null,1]
["Всего (в баллах):",null,null,5,5,3]
["Максимальный балл",null,null,60,60,60]
["Доступность (в %) по каждому виду нарушений",null,null,{"v":0.0833,"d":"8.33%"},{"v":0.0833,"d":"8.33%"},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[]
["*при наличии"]
[]
["Доступность (в %) по каждому виду нарушений"]
[]
["Методика расчета:"]
["1.    Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не"]
["участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым шрифтом."]
["2.    Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются."]
["3.    Подсчитывается сумма полученных баллов - Всего (в баллах)."]
["4.    Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк - элементов, которых нет в здании)."]
["5.    Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле:"]
["Доступность; = (Всего (в баллах) / Максимальный балл) *100%."]
["Варианты критериев оценивания доступности:"]
[]
["Доступность для каждого нарушения в отдельности","Доступность по всем нарушениям в целом"]
["«Полная доступность» - от 80% по всем требованиям к доступности здания. «Частичная доступность» - от 50 до 79 % по всем требованиям к доступности здания (указать, какая нозология неучтена) «Отсутствие доступности» - менее 50% по всем требованиям к доступности здания. Доступность (в %) по каждому виду нарушений Полная доступность по зрению - от 80 % Полная доступность по слуху - от 80 %","«Полная доступность» - соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п. 1.6 СП 35-101-2001). От 80% по каждой из трех нозологий. «Частичная доступность» - соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. От 50% до 79 % по 1 -2 нозологиям."]
[]
["Полная доступность по опорно-двигательному аппарату - от"]
[]
["80 %"]
[]
["Частичная доступность по зрению - от 50 % до 79%"]
["Частичная доступность по слуху - от 50 % до 79%"]
["Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату"]
["-    от 50 % до 79%"]
[]
["Отсутствие доступности по зрению - менее 50%"]
["Отсутствие доступности по слуху - менее 50%"]
["Отсутствие доступности по опорно-двигательному аппарату"]
["-    менее 50%"]
[]
["Здание может быть полностью доступно для лиц с"]
["нарушениями слуха (85%), частично для лиц с нарушениями"]
["опорно-двигательного аппарата (77%) и полностью недоступно для"]
["лиц с нарушением зрения (40%)."]
[]
["«Отсутствие доступности» - не соответствие нормативам"]
["для категорий инвалидов. Менее 50% по двум нозологиям."]
[]
["Пример:"]
["81% 86% 93% - полная доступность"]
["76% 40% 70% - частичная доступность"]
["20% 80% 46% - отсутствие доступности"]
[]
["ФГАОУ ДПО «ГИНФО», ФГАОУ ВО РУДН разработал систему критериев и оценки доступности зданий"]
["СПО для инвалидов. Предлагается список элементов, ряд из них обязателен к исполнению только при наличии в"]
["здании данного элемента и обозначен *. Также, для описания четких требований приведен столбец «Описание"]
["обязательных элементов (требования)», куда необходимо внести единые для всех нормативы по каждому элементу"]
["доступности."]
[]
["Доступность можно рассматривать как для каждого нарушения в отдельности, так и для всех в целом."]
[]
["В первом случае, здание одновременно может быть полностью доступно для лиц с определенным"]
["нарушением и недоступным по другим. Во втором случае, доступность рассматривается как комплексная"]
["характеристика, т.е. полная доступность присваивается только при наличии высокого процента по нескольким нарушениям. "]