|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОПредседатель профкома **\_\_\_\_\_\_\_Р.Г.Зайнуллина**  **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |  | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор МБОУ «Гимназия №4»**  **\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Вахитова**  **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**1.Общие требования безопасности**

* 1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
  2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким- либо оборудованием и предметами.
  3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
  4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
  5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
  6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
  7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
  8. На каждом этапе на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
  9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должен быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
  10. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

**2. Запрещается:**

* 1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
  2. Курить в помещениях учреждения.
  3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
  4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
  5. Хранить в здании учреждения лекговоспламененяющиеся, горючие жидкости и другие лекговоспламеняющиеся материалы.
  6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
  7. Снимать предусмотренные проектов двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
  8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
  9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
  10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
  11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
  12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

**3. Действия при возникновении пожара.**

3.1 Немедленно сообщить о пожаре по телефону №01, 112

3.2 Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работника.

* 1. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
  2. Вывести из здания наиболее ценное имущество и документы.
  3. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
  4. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
  5. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушении конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.