**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию юбки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | | **Количество баллов** | **По факту** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки** | **4** | |  |
| 1 | Расширение переднего полотнища по боковому срезу | | 0,5 |  |
| 2 | Расширение заднего полотнища по боковому срезу | | 0,5 |  |
| 3 | Корректирование нижних срезов переднего и заднего полотнищ | | 1 |  |
| 4 | Нанесение метки застежки-молнии | | 0,5 |  |
| 5 | Нанесение местоположения кармана | | 1,5 |  |
|  | **Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **3** | |  |
| 6 | Построение кармана | | 2 |  |
| 7 | Построение пояса | | 1 |  |
|  | **Подготовка выкройки к раскрою** | **13** | |  |
| 8 | Наличие полного комплекта лекал | | 3,5 |  |
| 9 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - переднее полотнище (1балл);  - заднее полотнище (1балл);  - карман (2 балла);  - пояс (1 балл). | | 5 |  |
| 10 | Указание названия деталей | | 1 |  |
| 11 | Указание количества деталей | | 0,5 |  |
| 12 | Указание направления нити основы | | 0,5 |  |
| 13 | Обозначение контрольных линий | | 0,5 |  |
| 14 | Указание величины припусков у каждого среза | | 1 |  |
| 15 | Аккуратность работы | | 1 |  |
|  | **Итого** | | **20** |  |